|  |
| --- |
| BETTFRÄSMASCHINEN / BANCO FISSO    XIOS 3000  www.**zayer**.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARBEITSBEREICH /** DIMENSIONI DI LAVORO | | |
| Tischaufspannfläche  Superficie della tavola | 3.000 x 1.000 | mm |
| Längsverfahrweg  Corsa longitudinale | 3.000 | mm |
| Querverfahrweg  Corsa trasversale | 1.200 | mm |
| Vertikalverfahrweg  Corsa verticale | 1.200 | mm |
| max. Abstand Tisch - Spindelnase  Altezza massima tavola-naso mandrino | 1.145 | mm |
| **KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN /** CAPACITÀ ASSI LINEARI | | |
| Eilgang (Längsachse)  Avanzamento rapido (asse longitudinale) | bis / fino a 30.000 | mm/min |
| Eilgang (Quer -und Vertikalachse)  Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale) | bis / fino a 35.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Längsachse)  Avanzamento di lavoro (asse longitudinale) | bis / fino a 25.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse)  Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale) | bis / fino a 30.000 | mm/min |
| Antriebe / Movimenti: |  | |
| . Längsachse  . Asse longitudinale | Zahnstangenantrieb mit Doppelritzel (2 Motoren)  Doppio motore pignone-cremagliera | |
| . Quer- und vertikalachse  . Asse trasversale e verticale | Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere | |
| **CNC** | | |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **FRÄSKOPF**  TESTA | **AUSSTATTUNG**  IMPIANTO |
| **45º**, 360.000 Positionen  **45º**, 360.000 posizione  Leistung 40 kW  Potenza  Drehzahl 6.000 min-1  Velocità rotazione del mandrino | Werkzeugmagazin 30  Magazzino utensili  Kühlmitteleinrichtung 22 + 5 bar, 1.000 l  Impianto di refrigerazione  2 Späneförderer  2 Convogliatore trucioli  Verkleidung: 4-seitig geschlossen (ohne Dach)  Protezioni: carenatura completa (senza tetto)  APPs:   * Dynamic Selection * Virtual Tool Orientation   ZAYER REMOTE SERVICE |