|  |
| --- |
| BANCADA FIJA / BED TYPE XIOS 3000www.**zayer**.com |

|  |
| --- |
| **DIMENSIONES DE TRABAJO /** WORKING DIMENSIONS |
| Superficie mesaTable surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Recorrido longitudinalLongitudinal travel | 3.000 |  |
| Recorrido transversalCross travel | 1.200 | mm |
| Recorrido verticalVertical travel | 1.200 | mm |
| Distancia máx. mesa - nariz del cabezalMax. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **CAPACIDAD DE EJES LINEALES /** CAPACITY OF LINEAR AXES |
| Avance rápido (eje longitudinal)Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| Avance rápido (eje transversal y vertical)Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Avance de trabajo (eje longitudinal)Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Avance de trabajo (eje transversal y vertical)Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Accionamientos / Drives: |  |
| . Eje longitudinal. Longitudinal axis | Doble motor piñón-cremalleraRack and double motor and pinion |
| . Eje transversal y vertical. Cross and vertical axis | Husillo a bolas / Ball screw |
| **CONTROL NUMERICO / CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CABEZAL**HEAD | **EQUIPAMIENTO**EQUIPMENT |
| **45º**, 360.000 posiciones**45º**, 360.000 positionsPotencia 40 kWPowerVelocidad de giro del cabezal 6000 rpmSpeed of the spindle head | Almacén de herramientas 30 Tool magazineEquipo refrigeración 22 + 5 bar, 1000 lCoolant equipment2 Extractores de virutas de cuello cisne2 Goose neck chip conveyorsProtecciones: carenado completo sin techoProtections: complete enclosure open on topAPPs: * Dynamic Selection
* Virtual Tool Orientation

ZAYER REMOTE SERVICE |