|  |
| --- |
| BANCADA FIJA / BED TYPE XIOS 4000 |

|  |
| --- |
| **DIMENSIONES DE TRABAJO /** WORKING DIMENSIONS |
| Superficie mesaTable surface | 4000 x 1300 | mm |
| Recorrido longitudinalLongitudinal travel | 4000 |  |
| Recorrido transversalCross travel | 1600 | mm |
| Recorrido verticalVertical travel | 1600 | mm |
| Distancia máx. mesa - nariz del cabezalMax. distance from table to spindle nose | 1545 | mm |

|  |
| --- |
| **CAPACIDAD DE EJES LINEALES /** CAPACITY OF LINEAR AXIS |
| Avance de trabajoWorking feed | hasta / up to 25000 | mm/min |
| Avance rápidoRapid feed | 30000 | mm/min |

|  |
| --- |
| **CONTROL NUMERICO / CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CABEZAL**HEAD |  |
|  |  |
| 45º, 360.000 posiciones45º, 360.000 positions | Almacén de herramientas 30 Tool magazine |
|  |  |
| Potencia 40 kWPower | Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 1000 lCoolant equipment |
|  |  |
| Velocidad de giro del cabezal 6000 rpmSpeed of the spindle head | Extractores de virutasChip conveyors |
|  | Protecciones: carenado completo sin techoProtections: complete enclosure open on top |
|  |  |



 www.**zayer**.com