|  |
| --- |
| BANC FIXE / BED TYPE XIOS 3000www.**zayer**.com |

|  |
| --- |
| **DIMENSIONS DE TRAVAIL /** WORKING DIMENSIONS |
| Surface de la tableTable Surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Course longitudinaleLongitudinal travel | 3.000 | mm |
| Course transversaleCross travel | 1.200 | mm |
| Course verticaleVertical travel | 1.200 | mm |
| Hauteur max de la table au nez de brocheMax. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **CAPACITÉ DES AXES LINÉAIRES /** CAPACITY OF LINEAR AXES |
| Avance rapide (axe longitudinal)Rapid feed (axe longitudinal) | 30.000 | mm/min |
| Avance rapide (axe transversal et vertical)Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Avance de travail (axe longitudinal)Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Avance de travail (axe transversal et vertical)Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Actionnements / Drives: |  |
| . Axe longitudinal . Longitudinal axis | Double moteur pignon-crémaillèreRack and double motor and pinion |
| . Axe transversal et vertical. Cross and vertical axis | Vis à billes / Ball screw |
| **CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊTE**HEAD | **ÉQUIPEMENT**EQUIPMENT**CABEZAL**HEAD |
| 45º, 360.000 positions / positions  | Magasin d’outils 30Tool magazine  |
|  |  |
| Puissance 40 kWPower  | Equipe d’arrosage 22 + 5 bar, 1000 lCoolant equipment  |
|  |  |
| Vitesse de rotation de la broche 6000 tr/minSpeed of the spindle head 6000 rpm | 2 Convoyeur à copeaux en col de cygne2 Goose neck chip conveyors |
|  |  |
|  | Protections **carénage complet ouverte en haut**Protections complete enclosure open on top |
|  |  |
|  | APPs: * Dynamic Selection
* Virtual Tool Orientation

ZAYER REMOTE SERVICE |