|  |
| --- |
| НЕПОДВ СТАНИНА / BED TYPE    XIOS 3000  www.**zayer**.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ /** WORKING DIMENSIONS | | |
| Размеры стола  Table surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Продольное перемещение  Longitudinal travel | 3.000 | mm |
| Поперечное перемещение  Cross travel | 1.200 | mm |
| Вертикальное перемещение  Vertical travel | 1.200 | mm |
| Макс. расст. от торца шпинделя до стола  Max. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ /** CAPACITY OF LINEAR AXES | | |
| Быстрая подача (продольная ось)  Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси)  Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Рабочая подача (продольная ось)  Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси)  Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Диски / Drives |  | |
| . Продольная ось  . Longitudinal axis | два мотора рейка и шестерня  Rack and double motor and pinion | |
| . Поперечная и вертикальная оси)  . Cross and vertical axis | шариковый винт / ball screw | |
| **ЧПУ / CNC** | | |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 | | |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОЛОВКА**  HEAD | **АКСЕССУАРЫ**  ACCESSORIES |
| 45º, 360.000 позиции  45º, 360.000 positions | Магазин инструментов 30  Tool magazine |
|  |  |
| Мощность 40 kW  Power | Система СОЖ 22 + 5 bar, 1.000 l  Coolant equipment |
|  |  |
| Скорость вращения 6.000 min-1  Speed of the spindle head | 2 Система удаления стружки  2 Goose neck chip conveyors |
|  |  |
|  | Защита: Закрытая раб/зона без крыши  Protections: complete enclosure open on top |
|  |  |
|  | APPs:   * Dynamic Selection * Virtual Tool Orientation   ZAYER REMOTE SERVICE |