|  |
| --- |
| BANC FIXE / BED TYPE  XIOS 3000  www.**zayer**.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIMENSIONS DE TRAVAIL /** WORKING DIMENSIONS | | |
| Surface de la table  Table Surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Course longitudinale  Longitudinal travel | 3.000 | mm |
| Course transversale  Cross travel | 1.200 | mm |
| Course verticale  Vertical travel | 1.200 | mm |
| Hauteur max de la table au nez de broche  Max. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **CAPACITÉ DES AXES LINÉAIRES /** CAPACITY OF LINEAR AXES | | |
| Avance rapide (axe longitudinal)  Rapid feed (axe longitudinal) | 30.000 | mm/min |
| Avance rapide (axe transversal et vertical)  Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Avance de travail (axe longitudinal)  Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Avance de travail (axe transversal et vertical)  Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Actionnements / Drives: |  | |
| . Axe longitudinal  . Longitudinal axis | Double moteur pignon-crémaillère  Rack and double motor and pinion | |
| . Axe transversal et vertical  . Cross and vertical axis | Vis à billes / Ball screw | |
| **CNC** | | |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊTE**  HEAD | **ÉQUIPEMENT**  EQUIPMENT  **CABEZAL**  HEAD |
| 45º, 360.000 positions / positions | Magasin d’outils 30  Tool magazine | |
|  |  | |
| Puissance 40 kW  Power | Equipe d’arrosage 22 + 5 bar, 1000 l  Coolant equipment | |
|  |  | |
| Vitesse de rotation de la broche 6000 tr/min  Speed of the spindle head 6000 rpm | 2 Convoyeur à copeaux en col de cygne  2 Goose neck chip conveyors | |
|  |  | |
|  | Protections **carénage complet ouverte en haut**  Protections complete enclosure open on top | |
|  |  | |
|  | APPs:   * Dynamic Selection * Virtual Tool Orientation   ZAYER REMOTE SERVICE | |