|  |
| --- |
| BETTFRÄSMASCHINEN / BANCO FISSO XIOS 3000www.**zayer**.com |

|  |
| --- |
| **ARBEITSBEREICH /** DIMENSIONI DI LAVORO |
| TischaufspannflächeSuperficie della tavola  | 3.000 x 1.000 | mm |
| LängsverfahrwegCorsa longitudinale  | 3.000 | mm |
| QuerverfahrwegCorsa trasversale  | 1.200 | mm |
| VertikalverfahrwegCorsa verticale  | 1.200 | mm |
| max. Abstand Tisch - SpindelnaseAltezza massima tavola-naso mandrino  | 1.145 | mm |
| **KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN /** CAPACITÀ ASSI LINEARI |
| Eilgang (Längsachse)Avanzamento rapido (asse longitudinale) | bis / fino a 30.000 | mm/min |
| Eilgang (Quer -und Vertikalachse)Avanzamento rápido (asse trasversale e verticale) | bis / fino a 35.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Längsachse)Avanzamento di lavoro (asse longitudinale)  | bis / fino a 25.000 | mm/min |
| Arbeitsvorschub (Quer -und Vertikalachse)Avanzamento di lavoro (asse trasversale e verticale) | bis / fino a 30.000 | mm/min |
| Antriebe / Movimenti: |  |
| . Längsachse. Asse longitudinale | Zahnstangenantrieb mit Doppelritzel (2 Motoren) Doppio motore pignone-cremagliera |
| . Quer- und vertikalachse. Asse trasversale e verticale | Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere |
| **CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FRÄSKOPF**TESTA | **AUSSTATTUNG**IMPIANTO |
| **45º**, 360.000 Positionen **45º**, 360.000 posizioneLeistung 40 kWPotenza Drehzahl 6.000 min-1 Velocità rotazione del mandrino | Werkzeugmagazin 30Magazzino utensiliKühlmitteleinrichtung 22 + 5 bar, 1.000 l Impianto di refrigerazione2 Späneförderer 2 Convogliatore trucioliVerkleidung: 4-seitig geschlossen (ohne Dach)Protezioni: carenatura completa (senza tetto)APPs: * Dynamic Selection
* Virtual Tool Orientation

ZAYER REMOTE SERVICE |